Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38***

***Г.Тверь Беляковский переулок 12 А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 6 | Ширина коридоров составляет 1,03 м., доступ на второй этаж невозможен  **Отсутствуют:** -информация о схеме движения инвалидов по зданию,  -указатели и знаки зоны отдыха (ожидания),  тактильные таблички и тактильные направляющие, предупреждающие на полу,  -направляющие настенные поручни. Пол не имеет контрастной окраски.  Выключатели  расположены на высоте  более 0,8м от уровня  пола. | к,о,с, г | Установить  выключатели на высоте не более 0,8м от  уровня пола,  предупредительную  тактильную  информацию, опорные  поручни с  учетом  удобства  пользования | КР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 7 | Ширина лестницы – 0,9 м, нет тактильных средств, отсутствует твердое анти скользящее покрытие. Первая и последняя ступени лестницы не имеют контрастной окраски. Поручни не соответствуют СНиП 35-01-2001.  Отсутствует предупреждающая контрастная плитка перед дверью. Высота ступеней 15 см. | О, С,К | Установить  поручни в соответствии со СНиП 35-01-2001.  Нанесение контрастной окраски на первую и последнюю ступени лестницы. | КР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К | Приобритение гусеничного подъемника | Инд. реш с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - | - | - |  |
| 3.5 | Дверь | Нет |  |  | Ширина дверного проема менее 0,9 м, порог превышает 0,025м, не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном .Дверь не соответствует СНиП 35-01-2001 | К, О, С, Г, | Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001 | КР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Пути эвакуации не соответствуют СНиП 35-01-2001 | К,С,О,Г | Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001 | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - |  | Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001 |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению***: Доступно условно***