Приложение 1

 к Акту обследования ОСИ к паспорту

 доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38***

***Г.Тверь Беляковский переулок 12 А***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 2,3 | На ближайшей к объекту остановке общественного транспорта отсутствует линия безопасности от края бордюра, схема движения к учреждению. Отсутствует информация о садике продублированная по Брайлю. Калитка не соответствует СНиП 35-01-2001Неровности дорожного покрытия .Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути  |  | Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Капрем |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | Отсутствует информация о путях движения,отсутствуют тактильные полосы и места отдыха с возможностью вызова в ожидании помощи. Отсутствует системасредств информацииподдержки, котораядолжна быть обеспеченана всех путях движения,доступных для МГН.Неровности дорожного покрытия .На пути движения имеютсявыбоины. | К, О, С, Г | Приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Кап.рем |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  - |  - |  - |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | - |  - |  - |  - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | 2 | Отсутствует | К, С, О, Г, | Обустроить автостоянку (парковку) для инвалидов в соответствии со СНиП 35-01-2001 | Кап.рем |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  |  | К,О,С | Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей. Обустройство мест отдыха –(лавочки) с возможностью вызова в ожидании помощи).Обустроить Автостоянку (парковку )для инвалидов в соответствии со СНиП 35-01-2001 | Кап.рем |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию |  ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению**:**

 ***Территория, прилегающая к зданию, доступна*** ***условно.***